상

대전지방세무사회 회관 신축공사

설계용역 과업지시서

2022.  9.  23.

상

한 국 세 무 사 회

Ⅰ. 총 칙

1. 과업의 명칭

대전지방세무사회 회관 신축공사 설계 용역

※ 한국세무사회를 “갑”이라 칭하고, 용역자를 “을”이라 칭한다.

2. 과업의 목적

공공성을 띤 조세 전문 자격사 단체 회관으로서의 상징성을 확보하고 회원인 세무사들에게 자긍심을 갖게 하는 등 독창적이면서 주변 경관과 조화를 이루며, 환경, 에너지 친화적인 디자인을 적극 반영한 회관 설계 및 공사에 대한 시공감리

3. 과업의 개요

1) 대지위치 : 대전광역시 유성구 구암동 427-10

2) 대지면적 : 959㎡ (290.09평)

3) 지역/지구 : 도시지역/자연녹지지역/제1종 지구단위계획구역(자연취락지구)

4) 건폐율/용적률 허용기준 : 60% / 80% (※ 최대용적률로 건축 추진)

5) 건축규모 : 지상 3층

6) 주용도 : 근린생활시설

7) 층별 사용 계획

구 분	임대 구분	용 도
지상 1층	임 대	자동차, 골프용품 등 판매시설
지상 2층	대전지방세무사회 회관	사무실
지상 3층	대전지방세무사회 회관	회의실/소호사무실
옥 상		추후 증축 가능설계

8) 과업의 기간

- 설계 : 계약일로부터 최대 2개월간

- 감리 : 공사 착공일로부터 공사완료 후 건물 사용승인 완료일까지

※(참고) 총건축비 예상액 : 1,588백만원(설계 및 감리용역비용, 취득세 등 모든 제반비용 포함)

4. 과업의 법위

1) 설계업무

․ 건축 : 평면계획, 동선, 내외장, 색채, 구조설계, 조감도 등 건축설계 전반 사항

․ 토목 : 측량, 토공, 하수도, 상수도, 포장 등 토목설계 전반 사항

․ 기계 : 열원, 공조, 환기, 위생, 자동제어 등 기계설비 전반 사항

․ 전기 : 전력인입, 수배전반, 조명, 전열, 전력간선, 방재설비 등 전기설비 전반 사항

․ 통신 : 전화, 방송 등 정보통신설비설계 전반 사항

․ 소방 : 소화설비, 경보설비, 피난설비, 소화용수설비 등 소방설비설계 전반 사항

․ 조경 : 조경시설물, 식재지반조성, 표토이용계획 등 조경시설설계 전반 사항

․ 폐기물 : 철거시설물조사, 건설폐기물, 임목폐기물 등 폐기물 전반 사항

․ 기타 : 시공에 필요한 세부 공사비 산정, 도로점용·건축허가·공사 및 감리발주에 필요한 대관업무, 공사시행중 설계변경에 수반되는 업무 등 모든 제반사항

2) 감리업무

․ 감리대상 : 건축(토목,기계,전기,통신 포함), 소방

․ 공사시공자가 설계도서에 따라 적합하게 시공하는지 여부의 확인

․ 공사시공자가 사용하는 건축자재가 관계법령에 의한 기준에 적합한 건축자재인지 여부의 확인

․ 건축물 및 대지가 관계법령에 적합하도록 공사시공자 및 건축주 지도

․ 시공계획 및 공사관리의 적정여부의 확인

․ 공사현장에서의 안전관리의 지도

․ 공정표의 검토

․ 상세시공도면의 검토ㆍ확인

․ 구조물의 위치와 규격의 적정여부의 검토ㆍ확인

․ 품질시험의 실시여부 및 시험성과의 검토ㆍ확인

․ 설계변경의 적정여부의 검토ㆍ확인

․ 기타 공사감리계약으로 정하는 사항 및 본 용역지침서에 명기된 사항

3) 설계 기본 방향

(1) 설계는 관련 법규 및 기준 준수

(2) 도시환경에 부응하되 개성 있는 이미지 창출

(3) 주변 환경과의 연계성 고려

(4) 건물의 규모 및 목적에 적합한 인텔리전트 빌딩 시스템 개념 제안

(5) 회관은 세무사의 상징성을 나타낼 수 있는 디자인 개념 표현

(6) 기능과 역할을 고려하여 실용적이며 쾌적한 환경구현

(7) 미래 업무환경 변화에 따른 융통성과 확장성을 고려한 공간계획 수립

(8) 에너지 절약형 건축물로서 효율적인 유지 관리가 가능하도록 미래지향적 건축 환경구현

(9) 친환경 건축물 및 에너지 절감형 빌딩 및 효율적 유지관리 개념 제시

4) 설계 시 고려사항

(1) 세무사에 대한 홍보 효과 극대화

① 부지 도로변에 지주식 간판(대전지방세무사회) 설치 계획

(2) 2층, 3층 회관의 기능 및 동선

구 분	면 적 (평)	용 도	배치 층수
임원실 (회장실포함)	99.17㎡ (30평)	회장실/부회장실/소회의실	2층
사무국직원 사무실	82.65㎡ (25평)	사무국직원 사무실/탕비실
서고, 창고	33.06㎡ (10평)	서고, 창고
공용면적	70.08㎡ (21.2평)	(계단, 엘리베이터, 남·여화장실)
2층 소계	284.96㎡ (86.2평)
회의실	115.70㎡ (35평)	회의실 (수용인원 50명 이내)	3층
소호사무실	48.00㎡ (14.52평)	소호사무실 2개
공용면적	29.75㎡ (9평)	(계단, 엘리베이터, 화장실)
3층 소계	193.45㎡ (58.52평)
합 계	478.41㎡ (144.72평)

① 회관으로서의 기능을 충족하기 위한 공간 확보

② 신축 회관의 주요 공간은 성격에 따라 회원들의 자유로운 출입이 가능한 공간(사무국, 회의실 등)과 일정한 규제 하에서만 출입이 가능한 공간(창고, 서고 등) 등으로 구분

③ 사무공간은 장래 여건 변화에 따라 확장, 조정 등이 용이하도록 융통성 있는 공간 제시

(3) 시설별 면적 및 활용 계획

① 건축물은 각 층별 용도를 고려하여 사용자의 융통성과 편의성을 고려하여 설계하여야 함

② 층별 규모는 “갑”과 협의하여 설계하며, 1층은 임대가 용이하게 설계

③ 신축건물 활용 계획

구 분	규모	임대 구분	용 도
지상 1층	231.41㎡ (70.0평)	임 대	자동차, 골프용품, 산업용품 판매장(클린한 품목)
공용면적	53.55㎡ (16.2평)		현관, 로비, 엘리베이터, 계단
지상 2층	214.88㎡ (65.0평)	회관으로 사용	임원실, 사무국, 탕비실, 서고
공용면적	70.08㎡ (21.2평)		계단, 엘리베이터, 남.여화장실
지상 3층	163.70㎡ (49.52평)	회관으로 사용	회의실 및 소호사무실
공용면적	29.75㎡ (9평)		계단, 엘리베이터, 화장실
합 계	763.37㎡ (230.92평)

※ 규모는 허용면적 범위내에서 “갑”과 “을”의 의견을 감안하여 협의하여 결정

④ 1층, 2층은 바닥면적 86.2평 규모 건축, 옥상층은 휴게 공간으로 사용할 수 있도록 설계 검토하며 추후 4층 증축 가능하도록 설계

(4) 건축계획

① 최적의 부지 활용과 오픈 스페이스의 쾌적성 고려

② 층별 용도에 따라 설계하되 원활한 수직 동선 연결

③ 에너지 사용량을 절감할 수 있는 친환경적 건물 규모로 계획

④ 사업시행 부지의 도시계획 등 관련 법규와 관할 행정관청의 조례, 규정, 자치법규 등을 확인하여 반영

⑤ 기타 다음 사항을 충분히 고려하여 설계하여야 함

- 세무사의 이미지 제시 및 미래지향적 위상 제고

- 지역 사회와 연계한 문화중심 공간 개념

- 현대적이고 미래변화에 대응할 수 있는 확장성을 고려한 공간 확보

- 건물 유지 관리 및 에너지 절약 시스템

- 편의시설(장애인 등의 편의증진 보장에 관한 법률) 계획

(5) 친환경 관련 사항

① 녹색 건축물 및 친환경 에너지 개념을 제시

② 지속 가능한 개발을 위한 환경친화형 건축물 개념

③ 에너지 절약과 쾌적성 향상을 위한 계획 개념

④ 자연환기, 자연채광 등을 충분히 검토하여 반영

(6) 건물 배치 계획

① 양호한 일조, 통풍 및 조망 확보 고려

② 사용자의 접근을 고려한 시설 배치

③ 근무인원, 외부 방문객, 장래 발전 등 주변 여건을 감안하여 설계하되 안전과 편리성을 고려한 적정 규모의 공간과 효율적이고 기능적인 배치 계획 수립

④ 사무공간의 보안성과 공간의 독립성 확보

⑤ 주차장은 내방객의 편의성과 안전성을 고려하여 원활한 차량의 진,출입이 가능하도록 배치

⑥ 필요 시 조경계획과 연계한 실외편의 공간 확보

⑦ 인접 건물에 의해 조망이 방해받지 않도록 계획

(7) 건축 평면 계획

① 각 층별 용도와 기능에 적합한 공간 및 사용자의 편의성을 고려하여 쾌적함을 줄 수 있도록 계획

② 미래 이용환경 변화에 대응할 수 있도록 가변성 있는 공간 계획

③ 구성원간 커뮤니케이션 활성화를 위한 공용 공간 확보

④ 건물 활용 계획을 참고하여 계획하되 시설 고유의 기능을 유지하면서 합리적인 계획이 되도록 조정

⑤ 시설물 유지관리 시 각종 시설물은 중앙집중관리 및 통제가 편리하며, 최소 요원으로 운영․관리가 가능한 경제적인 설계

⑥ 사무공간은 에너지 절약, 자연채광 및 환기 등을 고려한 계획

⑦ 적정한 여유 공간 등을 확보하여 쾌적한 분위기를 조성할 수 있는 공간 계획

⑧ 장애인 편의성을 최대한 고려한 계획

⑨ 일조 및 조망과 시각적, 기능적 효율성을 고려하여 미래지향적이고, 다양화된 창의적인 평면 형태의 디자인

(8) 구조계획

① 적재하중 및 각 실의 용도에 따른 적재하중을 세밀하게 검토하여 구조 계획을 하여야 하며, 건축법 및 건축구조기준 등 관련 규정 준수

② 구조는 경제적이며, 시공 상 어려움이 없도록 설계

③ 특수 구조이거나 시공 상 특수 공법이 필요한 경우에는 이를 객관적으로 인정할 수 있어야 함

④ 경제적이고 효과적인 기초방법을 채택하여야 하며, 지반조사에 의해 필요한 방법을 강구하여 시공여건 충족

⑤ 중력하중 및 횡하중(특히 내진구조설계)에 대하여 충분한 내력을 갖추고 각종 변형에 충분히 대처할 수 있도록 설계

(9) 기계설비 계획

① 건물 층별 용도에 적합한 환경계획을 고려한 경제적인 계획

② 건축대지 주변의 도시기반시설(도시가스, 하수처리시설 등)의 파악 및 적극 활용

③ 본 과업에 적합한 신공법, 신기술에 대하여 설계자의 창의성을 고려하여 적극 반영할 것을 권장 단, 공인기관의 기술검토서 및 성능관련 입증자료의 제시 및 주어진 예정공사비 범위 내에서 계획

④ 유지관리 편의성 확보를 위해 기기 및 장비의 표준화 및 모듈화를 도모하고, 보수점검이 용이한 장비 배치

⑤ 위생기구는 절수기구를 사용하고, 에너지 절감시설 도입 적극 고려

⑥ 1층 임대에 따른 사용자의 편의를 고려하여 수도 및 배수설비를 고려 할 것

(10) 전기설비 계획

① 에너지 절약시스템 도입과 에너지 부하 저감, 고효율에너지 설비 등 경제적인 기법 도입

② 중요시설의 전기 안정화를 위하여 무정전 설비와 정전 시 건물유지용 및 소방비상용 비상전원 등의 그룹으로 구분하여 계획 수립

③ 내부 공간 변화에 따른 전기 공급이 용이하도록 설계

④ 실내 조도기준에 의한 조명설비 설계(LED 조명기구 설계)

⑤ 전기설비 최첨단화와 전력설비의 기기 성능이 우수하며 신뢰도가 높은 시스템으로 계획

⑥ 낙뢰 등을 대비한 피뢰설비 및 접지설비는 최신 개정된 규정 반영

⑦ 전기 및 통신 인입지점은 사전에 현장조사를 실시한 후 반영

⑧ 전기실은 유지관리를 고려하여 충분한 공간 확보 및 침수로 인한 피해가 발생하지 않도록 설계

⑨ 전기용 EPS실과 정보통신용 TPS실을 별도로 계획하여야 하며, 유지관리에 용이하도록 배치

(11) 정보통신계획

① 정보통신 시설은 기술기준에 적합한 첨단시설로 설계

② 향후 정보통신설비의 기존장비 이설, 증설에 따른 주요 장비실의 구조 변경 없이 자유롭게 설치가 가능하도록 계획

③ 음성, 데이터 및 영상서비스가 가능하도록 장래 수요를 감안한 회선을 반영하여 통합배선 시스템 계획 수립

④ 초고속정보통신건물을 구현하기 위한 통합배선, 유무선통신, 멀티미디어, 디지털방송 수신이 가능한 기반시설 구축

⑤ 통신설비의 유지보수에 지장이 없도록 계획되어야 하며, 통신설비를 지원하는 기계설비, 전기설비 등과 긴밀한 협의를 통하여 기기배치, 설치 및 운용에 문제가 없도록 하여야 함

⑥ 사용자 편의 및 건물기능 극대화를 위한 교환설비, LAN 설비, 회의지원설비, 방송설비, 주차관제시스템 등 건물 안정성을 고려한 통합방범설비, 무선이동통신 등을 반영

(12) 소방설비 계획

① 소방기본법, 소방시설공사법, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 위험물안전관리법, 화재안전기준, 기타 관련 법규 등 최신 규정을 적용하여 화재 및 피난에 대한 대응력을 높일 수 있는 시스템 계획

② 재실자의 안정성 도모 및 업무환경에 피해 없도록 하여야 하며, 증축 및 개축 시 원활한 공사가 가능하도록 시스템 구성

③ 화재 시 재실자들이 신속히 외부로 피난할 수 있도록 피난 동선에 지장이 없도록 계획

④ 시설물 관리자의 편리성 및 시설물의 신뢰도 증진을 위해 최적의 시스템 적용

⑤ 주변기기장치와 주요 방재반을 연결하는 배선수를 최소화 하는 방향으로 구성하여 공사비와 유지비를 절감하고, 화재의 사전예방, 화재 시 조기경보 및 조기진화를 할 수 있도록 설계하여 피해를 최소화 하고 피난유도 용이하도록 계획

⑥ 소화 펌프는 다른 시설물과 분리 설치하여 유지 관리에 편리하도록 계획

(13) 조경계획

① 건물 및 주변 환경과 조화되도록 친환경적인 공간 개념으로 계획

② 조경면적은 관계법규 및 기준에 정한 면적의 최대한 확보

③ 건축물의 실내에도 쾌적한 조경계획 도입을 검토하고 옥상에는 녹화시행 및 휴게 공간 배치 고려

④ 건축물 분위기에 어울리는 소재, 디자인 요소, 마감 방법 등을 강구

⑤ 조경포장은 우수의 불투수성 재료인 콘크리트 등의 사용은 가급적 지양하고 투수성 포장 등 환경 친화적인 포장방법으로 계획

⑥ 식재된 조경 수목의 효율적인 관리를 위하여 급수시설의 적재적소 배치

(14) 경관계획

① 건축물의 입면은 한국세무사회의 대표성을 고려하고, 미래의 도시환경을 선도하는 독창적 요소를 반영하여 주변지역의 랜드마크 이미지가 표현 되도록 계획

② 건물은 공공적인 이미지를 표현하고 주민들에게 친밀감을 느낄 수 있도록 계획

③ 안내시설은 쉽게 인지될 수 있는 위치에 적절한 크기와 높이로 배치

(15) 외부공간계획

① 이용자가 친근감을 가지고 접근할 수 있어야 함

② 화재, 방재 시 긴급구조구난을 위한 차량 등의 진입 공간 확보

(16) 공사비 원가절감을 고려한 계획

① 과다한 구조물의 발생을 억제하고 공사예산이 절약되며, 기능의 최적화를 고려한 설계

② 성토/절토량 최소화로 토목 공사비 절감

③ 도시적 맥락을 고려하여 상징성과 기능성을 동시에 고려한 계획

④ 지상공간의 효율적 활용을 위해 장애자용 차량, 업무차량 주차공간을 배치한다.

⑤ 모듈 설정 시 자재 모듈을 고려한 계획으로 노임 및 자재의 낭비 최소화

⑥ 동선의 압축으로 공용면적 최소화

⑦ 기능별 최소한의 층고에 대한 지침을 마련하여 불필요한 공사비의 낭비 요인 배제

⑧ 재료선정에 따른 초기비용 및 유지관리비용을 동시에 고려한 경제성 검토

⑨ 특별히 차음성이 요구되지 않을 경우 최소한 경량 칸막이로 계획하여 공사비 절감, 시공성 향상 및 공간구성의 가변성 도모

Ⅱ. 과업 특수조건

제1조 (작업반의 구성)

1)“을”은 본 과업을 수행함에 있어 전문 분야별(건축, 기계, 전기, 통신) 기술자로 구성된 작업반을 편성하여야 한다.

2) 전문 분야별 설계는 전문 기술용역업체의 해당 기술자로 하여금 책임 수행토록 한다.

3)“을”은 본 과업을 수행하게 될 작업반 구성원의 조직표와 책임기술자 이력서, 참여기술자 자격증 사본과 용역업체를 증명할 수 있는 제반서류를 계약 시 “갑”에 제출하여야 한다.

제2조(감독) :“을”은 본 과업을 수행함에 있어“갑”의 감독을 받아야 한다.

제3조(착수) :“을”은 계약 후 관련규정에서 정한 기일 이내에 본 과업을 착수하여야 하며 착수 시에는 착공계와 용역 추진 예정 공정표를 제출하여야 한다.

제4조(보고) :“을”은 부분별 진행사항을 다음과 같이“갑”에 서면으로 보고하여야 한다.

1) 계획설계 : 착수일로부터 30일 이내

※ 광역시내 및 공립·사립 등 유사시설을 선진견학하여야 하며, 완료보고서를 작성·제출하여야 함.

2) 중간보고 : 공정 50%일 때

3) 수시보고 : “갑”의 요청이 있거나 문제점이 발생될 때

4) 완료보고 : 설계를 완료한 때

제5조(설계용역) 당 사업은 본 과업지시서 및 시설물 설치에 따른 각종 법적 기준을 근거로 하여 용역 시행하되 과업 수행 중에 문제점이나 의문사항에 대하여는 수시로 서면 보고하고, “갑”의 지시에 따른다.

제6조 (작업지시)“갑”은 본 작업에 대하여 설계 진행 중 또는 납품 후라도 설계변경 기타 필요한 사항을“을”에게 지시할 수 있으며,“을”은 즉시 이행하여야 한다.

제7조(검수)“을”은 과업수행 중에 발생되는 문제점이나 의문사항에 대하여 수시로 “갑”에 서면 보고하고“갑”이 지시하는 바에 따른다.

제8조(심사 등)“을”은 성과품을 납품하고자 할 때는 용역 준공보고서 및 성과품을 한국세무사회장의 확인을 받아 제출하여야 하며,“갑”에서 지정하는 기일 내에 이를 수정, 보완하여야 한다.

제9조(요구조건의 변경)“을”은“갑”의 사정에 의한 요구 조건이 변경되었을 경우에는 이에 따라 과업을 지체없이 수행하여야 한다.

제10조(하자 보완)

1)“을”은 성과품에 대한 검수가 완료된 날로부터 2년간 설계도의 하자에 대한 책임을 진다.

2) 납품된 설계도서에 하자가 발생되었을 경우“을”은“갑”의 지시에 의하거나 스스로 이를 보완하여야 한다.

제11조(용역비 정산)

1) 설계도서 확정 후 계약 내용과 상이한 내용에 대한 용역비는 정산하여야 한다. 단, 실시설계 내역에 의거 공사비가 상향 조정되는 경우는 제외한다.

2)“을”은 용역 완료 후 정부 감사기관으로부터 감사 지적에 따른 변상 요구가 있을 때는“갑”이 정하는 기일 내에 환불하여야 한다.

3)“을”은 이에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없다.

제12조(책임) :“을”은 설계상의 하자로 인하여“갑”에 손실을 초래하였을 경우 이에 대한 변제 및 기타 민․형사상 책임을 진다.

제13조(소유권) :“을”이 본 계약에 의거 작성 제출한 설계도서 및 관련자료의 소유권, 저작권, 작품의 인격권이나 처리권한은“갑”이 소유한다.

제14조(허가, 수속 등)“을”은 실시설계 용역 완료 시 건축협의 등 관련법규에 의한 인허가를 득해야 할 경우 필요한 서류를 동시에 제출하고, 건축협의 등 인허가를 득할 때까지 제반 책임을 져야 한다.

제15조(계약의 해지)

1)“갑”은“을”이 의무를 이행하지 않거나 이를 게을리 할 경우 이의 시정을 요구할 수 있으며 “을”은 지체없이 적절한 조치를 취하여야 하며 이에 불응 시에는 계약을 해지할 수 있다.

2) “갑”의 사정으로 인하여 본 용역의 진행이 불필요하다고 인정될 경우에는 그 사유를 명시하고 본 계약을 해지할 수 있다.

제16조(해지의 효과)

1) 계약의 해지는 상대방이 해지 통지를 받은 날에 해지된 것으로 본다.

2) 계약이 해지된 경우“을”은 “갑”으로부터 제공받은 일체의 자료와 용역 수행시 작성한 일체의 문서, 도면, 기타자료를“갑”의 지시에 따라 처리하여야 한다.

제17조(이행의 보증)

1)“을”은 계약 이행을 담보하기 위하여 계약금액의 100분의 20에 상당하는 금액의 이행보증보험 증권이나 은행 지급보증서를 “갑”에 납부하여야 한다.

2)“을”은 건축사법 규정에 의하여 건축사사무소 개설자로 연대보증인을 설정하여야 한다.

3)“을”은 용역 수행상 관리소홀 및 명백한 귀책 사유로 인하여“갑”에 손해를 입혔을 경우 보증인과 연대하여 책임을 진다.

4)“갑”은“을”의 불이행을 확인하였을 경우 이행보증 내역에서 손해배상액을 인출하여 그 변제에 충당할 수 있다.

제18조(용역종사원)

1)“을”은 용역수행에 적절한 기술능력을 보유한 자로“갑”의 지시에 따라 확보하여야 한다.

2)“갑”은 필요하다고 인정될 경우 이의 교체 또는 보강을 요구할 수 있으며 “을”은 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

제19조(비밀엄수)

1)“을”은 용역수행 전후를 막론하고 본 용역과 관련하여 업무상 알게 된 제반사실에 대하여“갑”의 승인없이 공포하거나 누설해서는 아니된다.

2)“을”은“갑”의 지시에 의거 보완과 비밀유지에 관련된 제반사항을 이행하여야 한다.

제20조(납품일) : 착수일로부터 2개월(60일)로 한다.

Ⅲ. 용역 일반지침

■ 적용요령

① 용역의 수행은 본 지시서에 의하되 세부적인 사항은 “을”이 보다 합리적인 안으로 연구, 발전시킨다.

② 본 지시서 외에 정부 및 관계법규, 각종 시행기준을 준수하여야 하며 본 지시서와 상이한 부분이 있을 때에는 본 지시서를 우선 적용하고, 본 지시서 및 자료에 의한 변경이 있을 시에는“갑”의 용역감독과 협의하여 합리적으로 과업을 수행하도록 한다.

③“을”은 본 지시서에 제시된 사항은“을”이 임의로 해석할 수 없으며, 지시서의 내용이 불분명하거나 명시되지 않은 사항은“갑”의 지시에 따른다.

④“을”은 본 지시서에 대한 대안을 제시할 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출, 발주기관 승인 후 채택될 수 있다.

⑤ 용역을 수행함에 있어“갑”및 관계부서와 긴밀한 협조체계를 유지하고, 분야별 전문가의 참여를 유도하여 보다 광범위한 의견을 집약 시킨다.

⑥ 각종 계산기준은 한국 표준 규격을 사용하여야 하며, 외국의 기준을 적용할 수 있으나 이 경우“갑”과 협의하여야 한다.

⑦ 특수한 공법이나 자재 등을 개발하여 설계에 반영할 경우에는 공인기관의 검토보고서가 있어야 한다.

Ⅳ. 설계지침

■ 공통지침

① 용도별 배치 및 구조 등 기본조사계획 설계도서(도면, 개략내역 등)를 작성, 한국세무사회장의 승인을 받은 후 그 결과를 수용하여 실시설계를 추진할 것.

② 설계는 총공사비내에서 경제성에 입각하여 구조, 자재 및 공법이 제시되어야 하고, 내구성과 외력에 대한 안전성이 고려되어야 한다.

③ 설비방식은 설치비용 및 관리비용의 부담이 적은 경제적인 설계를 하여야 하고 에너지 절약을 위한 대책이 검토되어야 하며, 사후 유지관리비 등 경제성이 비교, 검토되어야 한다.

④ 설계도서 및 내역서 산출조서는 전문분야(공종)별로 작성한 후 총괄도서(공사비 내역서 집계 및 자재 집계표 포함)를 작성 제출하여야 한다.

⑤ 설계는 공사기간과 공사비 예산을 감안하여 이에 적합하도록 구조, 재료, 시공방법 등이 제시되어야 한다

⑥ 사용자재는 국산자재를 사용함을 원칙으로 하고, 부득이 외국산 자재를 사용 할 때는 사후관리시 편의성과 교환성이 좋은 제품을 선택하되 주요자재는“갑”과 협의 후 채택되어야 한다.

⑦ 공사비 산출은 정부관계 기준을 따르되 객관적인 산출근거가 되어야 한다.

⑧ 시방서는 설계도면에 명시되지 아니한 시공방법, 품질관리 기준등 시공에 관련되는 사항으로 일반 시방서와 특기 시방서 및 자재 시방서로 구분, 작성되어야 한다.

⑨ 설계도서는 실시설계로 작성하여야 하며, 분야별 설계도서(건축, 기계, 전기, 통신 등)작성, 용역성과품을 납품하여야 한다.

⑩ 실시설계 제출 도서는 용역성과품에 명시된 것으로 한다.

⑪ 설계도면을 작성함에 있어 각종 상세도면을 충분히 작성하여 시공 및 적산이 용이하도록 하여야 한다.

- 건축, 기계설비, 전기, 통신, 기타부대설비의 관련공사와 명확한 구분 표기

- 도면 이해를 위한 주기사항 명기

Ⅴ. 설계도서 작성지침

1. 용역수행상 관련법규 및 제반규정 준수

1) 건축법 및 건축사법, 동법시행령 및 시행규칙

2) 건축물의 구조안전에 관한 규칙

3) 소방법 관련규정 및 기준

4) 공업표준화법 관련규정 및 기준

5) 전기사업법 관련규정 및 기준

6) 한국전력주식회사의 전기공급 규정

7) 전기용품 안전관리법 관련규정 및 기준

8) 전기통신공사사업법 관련규정 및 기준

9) 오수․분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법률 관련규정 및 기준

10) 수도법 및 하수도법 관련규정 및 기준

11) 건설부제정 건축공사 표준시방서

12) K.S기준

13) 고압가스안전관리법 및 도시가스사업법 관련 법규 및 기준

2. 설계도서 작성에 관한 사항

1) 도면의 규격은 별도 정하는 바에 따른다.

2) 도면의 내용에 있어 다음 사항을 상세히 명기하여 시공 및 적산이 용이하도록 작성한다.

① 각부 치수의 정확한 표시(치수는 미터법 사용)

② 각종 사용자재의 명칭 기입

③ 각종 자재의 품질, 규격, 형태의 표시

④ 각종 설비 및 구조의 연결부위의 위치, 접합방법, 이음길이 등을 명기 도면 이해를 위한 주기 사항 명기

⑤ 각종 부착물 및 부품에 대한 사항 명시

⑥ 특수공법에 대한 공인기관의 기술검토서 첨부 및 설명서(상세도)

⑦ 부호, 방향 등

⑧ 계획고, 깊이, 구배, 연장 등 표시

⑨ 계통 설명서

⑩ 수량 집계표

⑪ 기타 관계규정에 따라 요구되는 사항을 명기

3) 도면 표기 방법

① K.S.A 0005   제도통칙

② K.S.F 0005   건축제도 통칙

③ K.S.F 1001   토목제도 통칙

④ K.S.E 1001   기계제도 통칙

⑤ K.S.C 0301, 0302, 0303   전기제도 통칙

4) 설계도면에는 분야별 설계책임 기술자의 서명 날인을 하여야 한다.

5) 건축, 전기, 통신설계도면 작성시에는 적산에 용이하도록 상세하게 작성하여야 하며, 분야별 설계용역 감독관과 협의하여 시공 및 건축물 이용에 지장이 없도록 설계도서를 작성하여야 한다.

6) 시방서 작성에 관한 사항

① 시방서는 설계도면에 표기하기 어려운 시공방법, 품질기준을 명기하여야 한다.

② 시방서는 일반시방서, 특기시방서, 자재시방서로 구분하여 작성하되 분야별로 작성하여야 한다.

③ 시방서는 국토교통부 제정 표준시방서 및 관련기준에 적합하도록 작성하여야 한다.

④ 일반시방서에는 설계 개요, 인허가 사항, 일반 시공방법에 대하여 기술.

⑤ 특기 시방서에는 일반시방서에 포함되지 않은 다음 사항을 포함, 작성하여야 한다.

- 각종 자재 및 부품의 시공방법(기공, 조립 및 설치)에 관한 사항

- 각종 구조 공법과 이에 따른 부수시설 및 장비 사용에 관한 사항

- 관련 공사간의 시공 책임한계 명시

- 가설시설물 설치에 관한 사항

- 기타 도면에 명기할 수 없는 사항의 설명

⑥ 자재 시방서에는 사용 재료의 품질, 규격, 색상, 질감 등과 관리(검사, 시험, 운반, 보관 등)에 관한 명기(특기 시방서와 합철 가능)

7) 공사비 산출 조서 작성

① 공사비 내역서는 예산회계법 및 동법 시행령 등 관계법규에 적합하도록 공사원가계산서를 첨부 작성한다.

② 공사비는 정부표준품셈 및 건축공사 적산 기준을 참조하여 산출한다.

③ 표준 품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련자료를 인용할 수 있으나 이 경우, 국내의 기술 수준과 여건이 감안되어야 하며, 기타 적산 참고자료를 이용할 경우에는 반드시 관련 근거를 명시할 것.

④ 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부하여야 한다.

⑤ 전문분야(공종)별로 작성하고, 공용화되지 않는 품목은 상세도에 의거 일위대가를 산정 하여야 한다.

⑥ 주요자재는 별도 집계 조서를 작성하여야 한다.

⑦ 제조원가계산에 의할 수 없는 공종의 단가는 전문가의 일식 견적으로 단가를 계산한다.

⑧ 노임단가는 정부 노임단가를 적용한다.

Ⅵ. 용역성과품 납품규격 및 부수

1. 납품부수

1) 총  괄(내역 및 도면)

① 투시도                     : A2(칼라+액자포함) 2점.

② 내역서(수량산출서 등)규격   : A4(백상지) 4부.

③ A3 반접                    : A4(백상지) 10부.

④ USB : 모든자료 저장된 파일 : 4조 (도면, 내역서, 등)

(내역서는 입찰이 가능한 (EMS) 파일, 엑셀변환자료 포함)

※ 특기사항 : 용역 납품 전 총괄 1부를 납품하되 계약심사가 완료 된 후 상기 납품부수를 납품하여야 하며, 이 경우 납품 부수는“갑”의 사정에 의거 변경할 수 있음

※ 유의사항

○ 내용물은 수량 산출조서를 제외한 모든 서식 및 내용은 전자파일화 하여야 하며 복사상태는 선명히 하고 깨끗하게 작성한다.

○ 표지는 하늘색 계열로 하고, 표지 글씨체나 편집은 통일성 있도록 협의하여 작성한다.

○ 성과품은 위에 나열된 순서에 입각한 별도의 권으로 작성한다.

○ 설계내용 및 심의 계획에 따라 관계서류의 규격, 지질 및 소요 부수를 변경할 수 있으며, 심의 여건 및 시기에 따라 해당도서를 납품하여야 한다.

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.										처리기간
										즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭				법인등록번호
	주 소				전화번호
	대 표 자				주민등록번호
입찰개요	입찰공고번호	공고 업무 제2022-5호			개 찰 일 시			2022. 10. 7.(금) 11:00
	입 찰 건 명	「대전지방세무사회관 신축공사 설계 및 감리용역」
입찰보증금	납 부	ㆍ보증금율 : 10% 이상
		ㆍ보증금액 : 금 원정(￦ )
		ㆍ보증금납부방법 : 보증보험증권
대 리 인 ㆍ 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 : 신청인과의 관계 :			본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 : □
본인은 위의 번호로 공고한 귀회의 일반경쟁 입찰에 참가하고자 입찰공고사항을 모두 승낙하고 붙임 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙 임 : 1. 건축사면허증 사본 1부. 2. 건축사사무소 등록증 사본 1부. 3. 법인등기부등본 및 인감증명서 각 1부. 4. 개인의 경우 인감증명서 1부. 5. 대리인 입찰시 위임장 1부. 6. 입찰보증금[보증보험증권] 1부. 7. 설계 실적증명서 원본 5부. 8. 사업자 등록증 사본 1부. 2022 . . . 신청인 □ (증명인감)
한국세무사회장 귀하			접수일시				접수확인

주의 증명인감란의 직인은 인감증명서의 직인과 일치하여야 함.