입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.										처리기간
										즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭				법인등록번호
	주 소				전화번호
	대 표 자				주민등록번호
입찰개요	입찰공고번호	공고 업무 제142-567호			개 찰 일 시			2014.08.07.(목) 14:00
	입 찰 건 명	「광주지방세무사회 신회관 AV시스템 설치공사」
입찰보증금	납 부	ㆍ보증금율 : 10% 이상
		ㆍ보증금액 : 금 원정(￦ )
대 리 인 ㆍ 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 : 신청인과의 관계 :			본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 : □
본인은 위의 번호로 공고한 귀회의 제한경쟁 입찰에 참가하고자 입찰공고사항을 모두 승낙하고 붙임 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙 임 : 1. 법인등기부등본 및 사업자등록증사본 1부 2. 인감증명서(대리인 경우 위임장 및 재직증명서) 1부 3. 정보통신면허 사본 1부 4. 입찰 이행보증보험증권 1부 5. 제품별 공급자증명원 및 A/S확약서 1부(계약시 제출 가능) 2014 . . . 신청인 □ (증명인감)
한국세무사회장 귀하			접수일시				접수확인

주의 증명인감란의 직인은 인감증명서의 직인과 일치하여야 함.

입찰참가유의서

제1장 입찰 유의사항

제1조(목적)

이 유의서는 한국세무사회가 행하는 AV시스템 설치공사에 대한 입찰에 있어서 당해 입찰에 참가하고자 하는 자가 유의해야할 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(입찰대상)

① 입찰대상은 <붙임3> 시방서(기기내역서, 규격서 등 포함)에 기재된 품목이다.

② 납품기한은 2014. 8. 19.(화) 15:00까지로 한다.

제3조(입찰참가자격) 입찰에 참가하고자 하는 자는 다음 각 호의 자격을 갖추어야 한다.

① 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제12조에 정한 자격을 구비한 자로서 소정의 서류를 갖추어 입찰등록을 필한 자

② 공고일 현재 주된 영업소가 서울특별시 및 경기도, 광주광역시 또는 전라남도에 소재한 정보통신면허 공사 업체

③ 제품규격서 규격의 제품을 납품 가능한 업체

④ 공고일 기준 2년 이내 공공기관에 단일 납품실적이 5천만원(부가세포함) 이상인 업체

⑤ 입찰공고일 기준으로 등록취소, 휴ㆍ폐업, 업무정지, 입찰등록서류미등록, 부정당 업체지정 등의 결격사유가 있는 업체는 참여할 수 없음

제4조(입찰참가신청)

입찰에 참가하고자 하는 자는 지정된 기일 내에 다음 각 호의 서류를 본회에 제출하여 입찰참가 신청을 하여야 한다.

① 입찰참가신청서(본회 소정양식) 1부

② 입찰보증금(입찰이행보증보험증권) 1부

③ 법인등기부등본 및 사업자등록증사본 1부

④ 인감증명서(대리인의 경우 위임장 및 재직증명서) 1부

⑤ 정보통신면허 사본 1부

⑥ 공고일 기준 2년 이내 공공기관 단일 납품실적 5천만원(부가세포함) 증명서 1부

⑦ 제품별 공급자증명원 및 A/S확약서 1부(계약시 제출)

제5조(관계사항 숙지) 입찰에 참가하고자 하는 자는 본회에서 정한 입찰공고조건, 시방서, 입찰참가유의서, 기타 주의사항 등 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 완전히 숙지하여야 하며 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰 참가자에게 있다.

제6조(입찰보증금 및 본회귀속)

① 입찰금액의 10/100이상에 해당하는 이행보증보험증권(공제조합보증서)을 입찰등록 마감일시까지 납부하여야 한다.

② 낙찰자가 소정의 기일 내에 계약을 체결하지 않으면 입찰보증금은 본회에 귀속된다.

③ 입찰당일 낙찰자로 결정된 자가 계약을 체결하지 않으면 입찰보증금은 본회에 귀속되오니, 입찰등록시에는 신중을 기하여 등록하시고, 부주의로 말미암아 입찰보증금이 본회에 귀속되지 않도록 유념하여 주시기 바랍니다.

제7조(입찰)

① 입찰참가신청을 한 자가 아니면 입찰에 참가 할 수 없다.

② 입찰참가신청서 제출시 대리인을 지정한 경우에는 그 대리인도 입찰에 참가할 수 있다.

③ 입찰에 사용하는 인감은 입찰 참가 신청 시 제출한 인감으로 한다.

제8조(입찰금액 및 제반비용) 입찰자가 제출한 입찰금액은 설치장소 운반 및 설치비를 포함한 모든 제반비용(부가가치세 등)이 포함된 금액으로 낙찰자가 부담하며, 별도의 명시가 없는 한 추가금액을 본회에 청구할 수 없다.

제9조(입찰서 제출)

① 입찰서는 봉함하여 1인 1통만을 제출하여야 한다.

② 입찰서는 본회 소정양식에 의하여 작성하여야 하며, 입찰금액은 총액입찰로 표기하여야 한다.

③ 입찰서의 기재사항 중 말소 또는 정정한 곳이 있을 때에는 입찰에 사용하는 인감으로 날인하여야 한다.

④ 입찰서의 금액표시는 한글 또는 한자로 기재하여야 하며, 아라비아숫자를 병기 할 수 있다. 이 경우 한글 또는 한자로 기재된 금액과 차이가 있을 때에는 한글 또는 한자로 기재한 금액에 의한다.

⑤ 입찰자는 제출한 입찰서를 교환, 변경 또는 취소할 수 없다.

제10조(경쟁입찰의 성립) 입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로써 성립한다.

제11조(낙찰자의 결정)

① 유효한 입찰자중 본회가 정하는 예정가격 이하의 최저가격의 입찰서를 제출한 자를 낙찰자로 한다.

② 제1차 입찰에 낙찰자가 결정되지 않을 경우 입찰장소에서 5회까지 재입찰을 실시할 수 있으며, 재입찰의 경우에는 당초 예정가격을 조정하여 재입찰 할 수 있다.

③ 낙찰자는 입찰당일 입찰장소(공개된 장소)에서 결정하여 발표하며, 별도 낙찰자에 대한 통지를 생략한다.

제12조(입찰의 무효) 다음 각 호의 1에 해당하는 입찰은 무효로 한다.

① 입찰참가 자격이 없는 자가 한 입찰

② 대리권이 없는 자가 한 입찰

③ 입찰서가 소정일시까지 소정 장소에 도착하지 아니한 입찰

④ 동일사항에 대하여 동일인이 2통 이상의 입찰서를 제출한 입찰

⑤ 동일사항에 대하여 타인의 대리를 겸하거나 2인 이상을 대리한 입찰

⑥ 입찰서의 입찰 금액 등 중요한 부분이 불분명하거나 정정한 후 정정날인을 누락한 입찰

⑦ 담합하거나 타인의 경쟁참가를 방해 또는 공무집행을 방해한 자의 입찰

⑧ 입찰자의 기명날인이 없는 입찰(입찰참가신청서 제출 시 신고한 인감과 다른 인감으로 날인된 경우도 포함한다.)

제2장 계약일반사항

제13조(계약의 체결)

① 낙찰자는 낙찰일로부터 5일이내에 소정의 서류를 갖추어 계약을 체결한다.

② 낙찰자가 정당한 사유없이 제1항의 소정기일 내에 계약을 체결하지 아니한 때에는 낙찰을 취소할 수 있다. 단, 본회가 부득이한 형편에 의하는 경우에는 예외로 한다.

제14조(계약보증금)

① 계약을 체결하고자하는 자는 계약금액의 10/100이상에 해당하는 계약 이행보증보험증권을 계약체결일까지 납부하여야 한다.

② 계약상대자가 계약상의 의무를 이행하지 아니할 경우 당해 계약보증금은 본회에 귀속    한다.

제15조(내역서 제출)

① 낙찰자는 낙찰 후 계약전까지 계약금액에 관한 산출근거를 명시한 납품내역서를 제출하여야 한다.

② 제1항의 내역서는 구매 품목별 수량 및 단가, 기타 필요한 금액 등을 명시한 총괄 내역서이여야 한다.

③ 본회는 제출된 내역서에 대하여 이의가 있을 경우 재작성을 요구할 수 있다.

제16조(재해조치)

낙찰자는 가구 납품 및 설치를 실시하는 과정에서 발생한 안전사고에 대하여는 낙찰자가 모든 책임을 져야 하며, 그에 따른 배상도 하여야 한다.

제17조(계약금의 조정)

① 본회와 낙찰자는 납품계약에 있어서 품목변경으로 인하여 본 계약서에 정한 납품내역의 변경이 발생한 때에는 다음 각항에 의하여 당해 계약 금액을 조정한다.

② ①항의 규정에 의하여 계약금액을 조정함에 있어서는 다음의 각 기준에 의한다.

1. 증감된 납품 품목 단가는 계약 내역서상의 단가(이하“계약단가”라 한다)로 한다.

2. 계약단가가 없는 신규항목의 단가는 납품변경 당시를 기준으로 객관성 있는 비교견적 조사결과에 따라 본회와 낙찰자가 상호협의 하여 결정하며, 낙찰자는 객관적 비교견적을 위한 자료 제출을 성실하게 이행하여야 한다.

제18조(물량의 증감 및 규격변동)

① 계약물량은 본회의 사정에 따라 증감될 수 있으며 이에 따른 계약금액의 증감은 내역서상의 단가를 적용하여 정산한다.

② 신규 규격 등 계약내용에 포함되지 않은 사항이 발생할 때에는 상호 협의하여 결정한다.

제19조(지체상금)

계약상대자는 계약서에서 정한 납품 기한 내에 물품을 납품하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부하여야 한다. 다만 기 납부분에 대한 검수를 거쳐 당해 부분을 인수한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제하고 지체상금을 계산한다.

제20조(하자보증금)

① 하자보수기간은 최종 검수일로부터 2년 동안을 하자보수 기간으로 한다.

② 하자보증금은 하자이행보증보험증권으로 계약금액의 5/100이상을 입보 하여야 한다.

③ 계약상대자가 하자담보책임기간 중 하자보수 요구를 받고 이에 불응한 경우 당해 하자보증금은 본회에 귀속한다.

제21조(작업 중 검수)

낙찰자는 납품 도중 본회가 부실 납품이라고 판단하여 재납품 및 설치를 요청하는 경우 재작업을 시행하여야 하며, 이를 사유로 추가비용을 요청할 수 없다.

제3장 기타사항

제22조(하도급 금지)

낙찰자는 원칙적으로 계약사항의 전부 또는 일부를 하도급 할 수 없다. 다만, 본회가 부득이 하다고 인정하는 경우에는 예외로 한다.

제23조(관계서류의 숙지)

낙찰자는 본회가 정한 입찰자 유의서 등 입찰에 필요한 모든 사항을 입찰 전에 완전히 이해하고 납득한 것으로 간주하며 입찰과 관련된 문서 등의 해석에 있어 이의가 있을 때에는 본회의 해석에 따른다.

제24조(계약문서)

계약문서는 계약서, 내역서 및 기타계약에 관한 문서 등으로 구성되며, 상호 보완의 효력을 가진다.

제25조(준용규정)

본 유의서에 규정되지 않은 관련사항에 대하여는 본회의 관련규정에 의하며, 관련규정에 명시되지 않은 사항은 관계법령 및 상관례에 의한다.

제26조(입찰조건의 변경)

관련서류상의 규격 또는 물량 등이 표기되지 않은 사항이 있거나 의문사항이 있는 경우에는 입찰 시행전까지 문서로 문의하여야 하며, 낙찰자의 부주의에 의하여 발생되는 일체의 사항은 본회가 지정 또는 요청하는 바에 따라야 하며, 이에 따라 야기되는 추가비용 및 추가용역 등에 대하여는 일체의 비용을 청구할 수 없다.

한 국 세 무 사 회 장

시   방   서

건명 : 광주지방세무사회 신회관 AV시스템 설치공사

2014.  7.

광 주 지 방 세 무 사 회

개요	광주지방세무사회 신회관 AV시스템 설치공사

가. 목     적

본 시방서는 광주지방세무사회 신회관 AV시스템 설치공사에 따른 사항을 규정함을 목적으로

한다.

나. 적용 범위

가. 구입품의 각종 도면 등의 제출

나. 본회 지정 장소까지의 운반 및 하차

다. 납품기기의 성능, 하자 보장 책임 및 보전에 필요한 제반 행위

라. 배관 배선 설치

마. 장비 설치 후 음향시스템 측정 및 튜닝

다. 설계 및 제작

(1) 계약자는 제작 착수 이전에 제작, 설치, 시험에 관계되는 도면 및 자료를 작성 제출하여야 한다.

(2) 계약자는 제작 및 설치에 사용하는 모든 자재는 도면 및 시방에 명기된 것을 사용하여야 하고, 형식 승인품 및 그 이상의 제품을 우선 사용하여야 한다.

라. 운반 및 납품설치

(1) 계약자는 제작, 시험 완료 후 운반하여 납품설치 한다.

(2) 모든 제작품은 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다.
단, 완전 조립된 상태로 운반 및 납품이 불가능한 제작품은 분해 운반하되 계약자 책임으로 재조립하여야 한다.

(3) 납품장소는 본회가 지정하는 장소로 한다.

(4) 계약자는 공사시행 전 전력계통 및 관계설비의 계통을 숙지하고 본 공사와 관계되는 법규와 규정에 따라서 제반설비가 그 기능을 완전히 발휘할 수 있도록 성실히 시공한다.

(5) 계약자는 공사현장에 필요한 기술자를 상주케하고 본회의 지시에 따라 각종 업무와 보완의 책임을 담당케 한다.

(6) 현장의 안전관리는 관계법규에 의하여 아래사항을 포함한다.

(가) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치표시, 기타 사고방지에 대한 단속

(나) 시공자재 및 시공설비의 정리와 관리, 현장내외의 청소 및 주변도로의 정비

(다) 기타 본회의 지시사항

(7) 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소등은 될 수 있는 한 건축물 또는 관계 법규에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 소화기를 비치한다.

(8) 현장에 반입된 제작품은 본회의 검사를 받아야 하며, 불합격품은 즉시 장외로 반입하여야 하며, 반입된 제작품은 본회의 승인없이 장외로 반출시킬 수 없다.

마. 제출자료

(1) 계약자는 계약금액에 관한 산출근거를 명시한 납품내역서를 제출하여야 한다.

(2) 계약자는 설계 및 제작 설치에 관한 내용을 정확히 기록하여 보수 관리에 편리하도록 도면 및 취급요령, 기기설명 등 관련 서류일체를 작성하여 제작 납품과 동시에 제출한다.

(3) 계약자는 각종기기의 설치 완료 후 음향측정과 튜닝 후 음향측정보고서를 제출하여야 한다.

(4) 계약자는 제출서류 및 자료의 미비, 분실 또는 기한내의 미제출로써 야기되는 제반 문제에 대하여 책임을 진다.

바. 교육 및 시운전

(1) 계약자는 전문 기술자에 의한 기기의 운전 및 유지관리에 필요한 교육을 계약자 부담으로 실시하여야 한다.

(2) 계약자는 각종기기의 설치 완료 후 시운전을 하여 기기의 이상유무를 검사함과 동시에 제반 기술사항을 지도한다.

(3) 계약자는 규격에 미달하는 성능의 장비를 현장에 반입할 수 없으며 반입된 장비라 할지라도 본회가 임의 추출하여 시험한 장비가 규격 미달 시에도 현장에서 반출시키도록 한다.

(4) 본 물품의 현장 납품 완료 후 계약자 책임으로 본회 입회하에 다음 시험을 실시하여야 한다.

- 제품 수량 및 외관검사

- 일반특성 시험 및 각 기기별 연결 상태

- 기기별 프로그램 연동상태 및 제어 운영 이상 유무

사. 하자 및 보수

하자 보증기간은 설치 완료일로부터 2년으로 하며 천재지변, 고의적 사고, 사용자 부주의, 소모품을 제외하고 여하한 발생하자는 계약자가 책임을 지고 교환 또는 보수하여야 한다.

아. 납품 자재 관리

각종 제작 납품 설치 시 소요되는 기간 동안 제품에 대한 자체 관리방안을 강구하여야 하며, 손상된 제품에 대하여는 계약자가 책임지고 보수 또는 교환 신설하여야 한다.

자. 타 공정과의 협의

계약자는 제작품 설치 시 건축 및 기타 타 공정에 영향을 주지 않도록 사전에 관계공정과 협의를 하여야 하며 공사 한계 구분에 대하여도 사전에 협의 완료하여 공사 진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

차. 자료 보존

계약자는 본 설비 기자재 및 시스템 구성에 사용된 도면은 최소한 5년 이상 보존하여야 하며, 본회의 요구가 있을 때에는 부품 및 설비의 제작, 납품의 수정에 응하여야 한다.

카. 기타 사항

본 설계서의 규격 및 시방서에 표시되지 않은 사항이나 의견이 있을 시에는 발주처와 협의하여 결정한다.

기기내역	광주지방세무사회 신회관 AV시스템 설치공사

1. 3층 교육장

번호	품 명	규 격	수량	단위	비 고 (규격서 참조 번호)
1	LCD PROJECTOR	5500ANSI	1	EA	1
2	전동스크린	150"	1	EA	2
3	AUDIO MIXER	16Ch	1	EA	3
4	MAIN SPEAKER	60W	2	EA	4
5	SPEAKER BRAKET	MADE	2	EA	5
6	CEILING SPEAKER	30W	6	EA	6
7	MAIN POWER AMP	240W	1	EA	7
8	SUB POWER AMP	240W	1	EA	7
9	E.Q	31Band	2	EA	8
10	VIP MIC	콘덴서 자바라 타입	1	EA	9
11	VIP MIC STAND	ON/OFF 스위치 타입	1	EA	10
12	유선마이크	XLR Type	2	EA	11
13	전원공급기	8CH	1	EA	12
14	CABLE	2 CORD SHIELD	2	EA	13
15	무선마이크 수신기	900MHz대역	1	EA	14
16	무선마이크 송신기 HAND	900MHz대역	1	EA	15
17	무선마이크 송신기 TIE	900MHz대역	1	EA	16
18	멀티미디어 음원기기	DVD/CD 플레이어	1	EA	17
19	이벤트 플레이어	100MB	1	EA	18
20	RACK	33U 알루미늄+STEEL	1	EA	19
21	MIC STAND	Stand Type	2	EA	20
22	MIC STAND	Table Type	2	EA	21
23	MIC JACK BOX	Steel	3	EA	22
24	MIC CABLE	2 CORD SHIELD	3	EA	23
25	통신케이블어셈블리	DSC-S70	6	EA	24
26	BLACK PANEL	1U	5	EA	25
27	PROGRAM EXCHANGER	Signal Exchanger	1	EA	26

기기내역	광주지방세무사회 신회관 AV시스템 설치공사

2. 2층 회의실

번호	품 명	규 격	수량	단위	비 고 (규격서 참조 번호)
1	LCD PROJECTOR	5500ANSI	1	EA	1
2	전동스크린	120"	1	EA	27
3	AUDIO MIXER	12CH	1	EA	28
4	POWER AMP	275W	1	EA	29
5	E.Q	31Band	1	EA	8
6	CEILING SPEAKER	30W	4	EA	6
7	전원공급기	8CH	1	EA	12
8	RACK	27U 알루미늄+STEEL	1	EA	30
9	BLACK PANEL	1U	4	EA	25
10	통신케이블어셈블리(스피커)	스피커 연결용	2	EA	24
11	이전설치 비용(마이크컨트롤러, 회의용마이크, 통신케이블어셈블리)	본회 → 광주 신회관

* 2층 회의실 품목 중 11호 ‘이전설치 비용’은 서울 소재 한국세무사회 회의실 장비 일부(마이크컨트롤러, 회의용마이크, 통신케이블어셈블리)를 광주지방세무사회 신회관 2층 회의실로 이전설치 하는 비용임.

규격서	광주지방세무사회 신회관 AV시스템 설치공사

1. LCD PROJECTOR (택1)

① 모델명 : PT-VX510EA

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- PC화면 등을 스크린 등에 영상화면을 투사하기 위한 영상장비

나. 규격 및 사양

- 구동방식:  LCD

- 램프종류 : 280W UHM

- 렌즈밝기 : F 1.6~2.12

- 스크린밝기 : 5500 ANSI lm

- 렌즈초점거리 :  f=15.28~24.62 mm

- 사용온도범위 : 0~40 ℃

- 소비전력 :  365 W

- 명암비 : 4000:1

- 스피커형식 : 내장

- 입력단자 : RGB, HDMI 외

- 무게 : 4.8 kg

- 액정판넬크기 : 16 mm

- 외형크기(길이) : 305 mm

- 외형크기(높이) : 107 mm

- 외형크기(폭) : 379 mm

- 전원규격 : AC100~240 V

- 해상도 : 1024×768 pixel

- 화면크기 : 0.76-7.62 m

- 입력기능유무 : 유

다. ACCESSARY

- 전원 코드 x 1, VGA 케이블 x 1, 사용자설명서 CD-ROM, 리모컨, 사용자설명서

라. REMARK

- 현장설치(전용 브라켓 고정)

2. 전동스크린 (택1)

① 모델명 : JJ-30241

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 방진ㆍ방음판 부착되어 있어 저소음ㆍ저진동을 구현하였으며, 그에 따른 제품의 내구성이 향상되었음

나. 규격 및 사양

- 스크린크기(가로) :  3000 mm

- 스크린크기(세로) :  2400 mm

- 설치형태 :  매립형

- 작동방식 :  전동식

- 스크린재질 :  울트라매트

- 프레임재질 :  알루미늄

- 영사방향 :  전면

- 상하조정기능유무 :  유

다. ACCESSARY

- 사용자설명서, 수동스위치

3. AUDIO MIXER (택1)

① 모델명 : GB/FX16II

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 종류 : 오디오믹서

나. 규격 및 사양

- 믹싱 채널 : 16Line Input(8 mono and 4 stereo)

- 그룹 : 4 Group Buses + ST Bus

- 내장 프로세서 : FX1:REV-X(8 PROGRAM, PARAMETER control)

- 마이크 입력 : MIC 10

- 가상 전원 : 48V Phantom power per channel

- 라인 입력 : LINE: 8mono+4stereo, CH INSERT IN: 8, RETURN: 1stereo, 2TR IN: 1 stereo

- 디지털 I/O : USB Audio USB IN/OUT: iPod, iPhone exclusive

- 총 고조파 왜곡 : 0.02% (20Hz-20kHz@ +14dBu)

- 주파수 응답 : +0.5/-1.0dB 20Hz - 20kHz, refer to the nominal output level @1kHz

- 크로스 토크 : -74dB @ 1kHz

- 전원 요구 사항 : 100-240V 50Hz/60Hz

- 전력 소비 : 55W max

다. ACCESSARY

- 사용자설명서

4. MAIN SPEAKER (택1)

① 모델명 : CONTROL 29AV-1

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 종류 : 교육장 전면에 설치되는 메인용 스피커

나. 규격 및 사양

- 최대출력 : 90W

- 정격 출력 : 60/30/15W

- 음압 레벨 : 110dB/92dB(SPL)

- 유효 주파수 대역 :190Hz ~ 18KHz

- 개방각 : @ 1KHz/4KHz(-6dB)

- 수평 : 210°/132°

- 수직 : 50°/22°

- 정격 임피던스 : 167ohm

다. ACCESSARY

- 사용자설명서

5. SPEAKER BRAKET (택1)

① 모델명 : DSC-B1

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 종류 : 메인스피커 브래킷

나. 규격 및 사양

- 재질 : 스틸

- 용도 : 벽부용

6. CEILING SPEAKER (택1)

① 모델명 : CONTROL 47CT

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 회의실 천정부에 매립하여 설치되는 스피커

나. 규격 및 사양

- 최대 출력 : 75W

- 정격 출력 : 30/15/7.5/3.75W

- 음압레벨 : 106/91dB(SPL)

- 유효 주파수 대역 : 50Hz ~ 20KHz

- 도달 범위(원추형) : 110°

- 정격 임피던스 : 167 또는 333 또는 8ohm

다. ACCESSARY

- 사용자설명서

7. MAIN POWER AMP (택1)

① 모델명 : CDI2000

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 종류 : 오디오앰프

나. 규격 및 사양

- 전압 : 115 ~ 230 VAC ± 10 %, 50/60Hz

- 전력 소비 : 760VA

- 충전 전류 : 0.5ADC

- 충전 부동 전압 : 27.3VDC

- 최대 전력 : 12A(290W)

- 최대/정격 전력 : 360W / 240W

- 주파수 응답 : 50Hz ~ 20KHz

- 왜곡 : <1% @ 정격 출력 전력, 1KHz

- 다이나믹 범위 : 100dB

다. ACCESSARY

- 사용자설명서

8. E.Q (택1)

① 모델명 : US/231

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 음향출력의 노이즈 등을 감소하게 하여 가장 평균적인 음향을 출력하기 위한 튜닝 음향장비

나. 규격 및 사양

- 밴드수 :  Dual 31

- 사용전원 :  AC100/240  VAC(50-60 Hz), 30W

- 신호대잡음비 :  -94dBu

- 입력임피던스 :  20000 Ω

- 전고조파의율 :  0.01%

- 주파수범위 :  20~20000,±0.25dB

- 출력감도 :  23 dBu

- 출력임피던스 :  100 Ω

다. ACCESSARY

- 사용자설명서, 전원케이블

9. VIP MIC (택1)

① 모델명 : ECM-808P2

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 용도 : 연설용/강의용

나. 규격 및 사양

- 종류 : 콘덴서마이크로폰

- 주파수반응 : 60~19000 Hz

- 감도 : 38mV

- 사용전압 : DC18~52 V Phantom

- 출력 임피던스 : 150 ohm

- 신호대 잡음비 : 72dB

- 컨넥터 : XLR

다. ACCESSARY

- 사용자설명서

10. VIP MIC STAND (택1)

① 모델명 : GTS-101WS

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 종류 : 탁상용 마이크 스탠드

나. 규격 및 사양

- 받침대재질 : 다이캐스팅철합금

- ON/OFF스위치

다. ACCESSARY

- 사용자설명서

11. 유선마이크 (택1)

① 모델명 : DM-575

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 강의실 및 회의실 등에서 스피치용으로 많이 사용되는 유선마이크

나. 규격 및 사양

- 종류 :  다이나믹마이크

- 용도 :  보컬용/스피치용

- 감도 :  1.6mV / Pa@1K

- 임피던스 :  290 Ω

- 주파수대역 :  50~16000 Hz

- 최대 음압 : 140dB

다. ACCESSARY

- 사용자설명서

12. 전원공급기 (택1)

① 모델명 : SMP-1215

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 영상장비, 음향장비, 전동장비의 전원공급을 원활하게 제공하기 위한 전원공급기

나. 규격 및 사양

- 종류 : 순차전원장치

- 전원종류 : AC

- 채널수 : 8CH or 7CH + 고정 1CH

- 출력전압 : AC220(보조전원DC24V) V

- 채널당 적정 Loading 한계 : 220V / 10A, 2200W / Channel

- 채널당 최대 Loading 한계 : 220V / 15A, 3300W / Channel

- 연속작동 사이의 시간간격 : 0.5초/1초/2초/4초

- 정격전압 : AC220 V/60Hz

- 용도 : AC전원공급용

다. ACCESSARY

- 사용자설명서

13. CABLE(통신케이블어셈블리) (택1)

① 모델명 : DMC-70

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 용도 : 방송장비연결용

나. 규격 및 사양

- 가공형태 : 쉴드방식

- 접속형태 : 2 CORD SHIELD

- 커넥터종류 : XLR

- 크기(길이) : 70 m

14. 무선마이크 수신기 (택1)

① 모델명 : VRX-902LS

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 용도 : 무선마이크시스템수신기

나. 규격 및 사양

- 전원 : 12V ~ 18V, 500mA

- 변도 : FM

- 주파수 선택 : PLL제어

- 주파수 대역 : 925Mhz ~ 937MHz

- 채널 : 193개 채널(25KHz단위)

- 주파수 안정성 : ±0.005%

- 기술 : 트루 다이버시티 시스템

- S/N비 : >100dB

- 안테나 : 2개

- HF임피던스 : 50ohm

- 출력 레벨 : -12dBV(최대)

다. ACCESSARY

- 안테나, 사용자설명서, 전원케이블

15. 무선마이크 송신기 HAND (택1)

① 모델명 : VTX-900HK

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 용도 : 방송, 강연, 세미나, 공연에 사용

나. 규격 및 사양

- 종류 : UHF

- 주파수대역 : 925~937MHz

- 송신기 : 핸드타입

- 송신주파수 : 925~937MHz

- 주파수 편이 : ± 48 KHz

- 신호대 잡음비 : 102 dB

- RF 출력 : 10mW

- 다이나믹 레인지 : >110 dB

- 주파수 안정도 : 0.005%미만

- 사용거리 : 50 m

- 사용전압 : 3 V

다. ACCESSARY

- 배터리. 사용자설명서, 전원케이블

16. 무선마이크 송신기 TIE (택1)

① 모델명 : VTX-900LK

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 용도 : 방송, 강연, 세미나, 공연에 사용

나. 규격 및 사양

- 주파수대역 : 925~937 MHz

- 송신기 핀타입

- 송신주파수 : 925~937 MHz

- 주파수대역 :  100 ~12000 Hz

- 신호대잡음비 >102 dB

- 변조 : FM주파수 변조

- 채널 : 193개 채널(25KHz단위)

- 주파수 안정성 : ± 0.005%

- 주파수 편차 : ± 48KHz

- 동적 범위 : >110dB

- 응답 : 50Hz ~ 15KHz

- 사용전압 3 V

다. ACCESSARY

- 배터리. 사용자설명서, 전원케이블

17. 멀티미디어 음원기기 (택1)

① 모델명 : TCD-307TU3

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 용도 : 다목적 멀티미디어 음원기기

나. 규격 및 사양

- 재생 형태 : DVD/CD PLAYER

- 종류 오디오 소스 일체형기기

- 주파수 30~15000 Hz

- 왜곡 : <1%

- 신호대 잡음비 : >63dB

- DVD/CD플레이어 출력 : 2개

- 광출력 : TOSlink(PCM. 다중 채널)

- 지원 형식 : DVD/CD/쓰기 가능 MP3/MP4/JPEG

- FM 범위 : 87.5 ~ 108MHz

- AM 범위 : 531 ~ 1602KHz

다. ACCESSARY

- 사용자설명서, 전원케이블

18. 이벤트 플레이어 (택1)

① 모델명 : VEP-816RA

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 용도 :  이벤트 플레이어

나. 규격 및 사양

- 용량 :  100 MB

- 재생CD형태 :  MP3, NAND FLASH

- 종류 :  랙타입

- 주파수 :  100~20000 Hz

- 출력단자형식 :  1

다. ACCESSARY

- 사용자설명서, 전원케이블

19. RACK (택1)

① 모델명 : VAL-33K

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 용도 : 방송장비탑재용

나. 규격 및 사양

- 도어형태 : 강화유리

- 시건장치유무 : 유

- 외형크기(깊이) : 650 mm

- 외형크기(높이) : 1563 mm

- 외형크기(폭) : 600 mm

- 재질 : 알루미늄+STEEL

20. MIC STAND(STAND TYPE) (택1)

① 모델명 : DTS-321S

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 용도 : 마이크 스탠드

나. 규격 및 사양

- 받침대재질 철합금

- 크기(높이) 940~1740 mm

21. MIC STAND(TABLE TYPE) (택1)

① 모델명 : DTS-90R

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 용도 : 마이크 스탠드

나. 규격 및 사양

- 받침대재질 : 철합금

- 받침대크기 : 90Φ mm

- 스탠드나사규격 : XLR콘넥터식

- 종류 : XLR / 스위치무 테이블스탠드

22. MIC JACK BOX (택1)

① 모델명 : DCMJ-01

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 용도 : 마이크 박스

나. 규격 및 사양

- 재질 : 스틸

- 재크수 : 2

- 접속방식 : 매입형

- 용도 : 마이크용

23. MIC CABLE (택1)

① 모델명 : DMC-05

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 용도 : 방송장비연결용

나. 규격 및 사양

- 가공형태 : 쉴드방식

- 접속형태 : 2 CORD SHIELD

- 커넥터종류 : XLR

- 크기(길이) : 5 m

24. 통신케이블어셈블리(스피커) (택1)

① 모델명 : DSC-S70

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 용도 : 스피커 연결용

나. 규격 및 사양

- 접속형태 : 커넥터형

- 커넥터종류 : 스피콘

- 크기(길이) : 70 m

25. BLACK PANEL (택1)

① 모델명 : VBP-1K

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 방송장비 Blank 패널 랙장착형

나. 규격 및 사양

- 외형크기(깊이) : 11 mm

- 외형크기(높이) : 44 mm

- 외형크기(폭) : 483 mm

- 재질 : 스틸

26. PROGRAM EXCHANGER (택1)

① 모델명 : VIP-PE101Q

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 용도 : Signal Exchanger

나. 규격 및 사양

- 외형크기(폭) : 483 mm

- 외형크기(깊이) : 298 mm

- 외형크기(높이) : 44 mm

- 사용전압 : AC 220 DC24 V

다. ACCESSARY

- 사용자설명서

27. 전동스크린 (택1)

① 모델명 : JJ-2418I

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 프로젝터 영상화면을 투사하기 위한 전동장비

- 방진ㆍ방음판 부착되어 있어 저소음ㆍ저진동을 구현하였으며, 그에 따른 제품의 내구성이 향상되었음

나. 규격 및 사양

- 스크린 원단크기(가로) :  2400mm

- 스크린 원단크기(세로) :  1800mm

- 설치형태 :  매립형

- 작동방식 :  전동식

- 스크린재질 : Ultra Matte

- 케이스재질 : 알루미늄 합금 (분체 도장)

다. ACCESSARY

- 사용자설명서, 수동스위치

28. AUDIO MIXER (택1)

① 모델명 : GB/EFX/8

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 용도 : 오디오믹서

나. 규격 및 사양

- 믹싱 채널 : 12Line Input(4 mono and 4 stereo)

- 그룹 : 4 Group Buses + ST Bus

- 내장 프로세서 : FX1:REV-X(8 PROGRAM, PARAMETER control)

- 마이크 입력 : MIC:6(100Hz 12dB/oct)

- 가상 전원 : 48V Phantom power per channel

- 라인 입력 : LINE: 4mono+4stereo, CH INSERT IN: 4, RETURN: 1stereo, 2TR IN: 1 stereo

- 디지털 I/O : USB Audio USB IN/OUT: iPod, iPhone exclusive

- 총 고조파 왜곡 : 0.02% (20Hz-20kHz@ +14dBu)

- 주파수 응답 : +0.5/-1.0dB 20Hz - 20kHz, refer to the nominal output level @1kHz

- 크로스 토크 : -74dB @ 1kHz

- 전원 요구 사항 : 100-240V 50Hz/60Hz

- 전력 소비 : 45W max

다. ACCESSARY

- 사용자설명서

29. POWER AMP (택1)

① 모델명 : XLS1500

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 용도 : 파워앰프

나. 규격 및 사양

- 출력 : 4Ω * 390W / 8Ω * 275W

- 고조파 왜곡 : 0.1% 미만(20Hz-20kHz; 반출력)

- 상호 변조 왜곡 : 0.1% 미만(60Hz:7kHz=4:1; 반출력)

- 주파수 응답 : 0, 0, -1dB 20Hz-50kHz

- S/N 비율 : 100dB 초과(DIN AUDIO)

- 전력 대역폭 : 10Hz-40kHz

- 크로스 토크 : -70dB 미만

- 감쇠율 : 200 초과

- 전압 게인 : 32.1dB

- 입력 감도 : +3dBu

- 프로세서 : HPF/LPF(25Hz-150Hz 소거 가능, 12dB/Oct), YS 처리

- 전력소비 : 320w

다. ACCESSARY

- 사용자설명서, 전원케이블

30. RACK (택1)

① 모델명 : VAL 27K

② 동등제품 사양서(* 동등이상 제품이어야 함)

가. 용도 및 특성

- 용도 : 방송장비탑재용

나. 규격 및 사양

- 도어형태 : 강화유리

- 시건장치유무 : 유

- 외형크기(깊이) : 650 mm

- 외형크기(높이) : 1295 mm

- 외형크기(폭) : 600 mm

- 재질 : 알루미늄+STEEL

설 계 도 서

[2층평면도]

[3층평면도]